|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物 品** **名 称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **总金额** | **备 注(特殊需求请注明)** |
| **带气弹簧升降婴儿床** | **780\*520\*880mm** | **3** | **辆** |  |  | **婴儿车** |
| **电子婴儿身长体重测量仪** | **测量范围0.1CM~98CM** | **4** | **台** |  |  | **IMG_256** |
| **妇产科手术照明** | **电源：-220V±10% 50Hz灯泡电压：24V   输入功率：30W灯光照度：≥12000LX(距灯泡1m处distance 1m)色温：3000±500K灯头高低调节范围：1000-1600mm** | **1** | **台** |  |  | **IMG_256** |
| **无菌器械柜** | **不锈钢通体玻璃柜****1850\*900\*400** | **1** | **个** |  |  | **IMG_256** |
| **妇产科手术器械包** | **各式妇科手术器械23件** | **6** | **套** |  |  | **妇科手术全套器械包** |
| **缝合练习包** | **常见小手术器械：手术刀、手术剪、组织镊、止血钳、缝合针、缝合线。并配缝合模块和教学光盘；缝合练习模块，皮肤分层清晰，质感真实、可练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等操作、耐用、反复进行数百次缝合练习** | **8** | **套** |  |  | **IMG_256IMG_256** |
| **黄疸检测仪** | **液晶显示；****光反射式，蓝、绿光比较；****RSD<2%；****测量精度：±1mg/dl或±17μmol/L****测量范围：0.0～25.0mg/dl或0.0～425μmol/L****光源：氙闪光灯****显示：液晶显示带背光****单位：mg/dl, μmol/L(可随时切换)****数值：3位数字直接读取，无需对照表换算** | **1** | **个** |  |  |  **黄疸检测仪** |
| **新生儿听力筛查仪** | **医院同款，新生儿听力筛查用** | **1** | **个** |  |  | **IMG_256** |
| **孕产妇用摇摆导乐凳** | **铁质** | **1** | **个** |  |  | **要摆凳** |
| **带输液架产程车四轮导乐车** | **1.四轮：（后两轮带刹） （1）外形尺寸：长650mm,宽550mm; （2）轮规格：100mm\*27mm； 2.座高：580mm; 3.座长：460mm,宽：200mm; 4.上部U型台板：400mm\*480mm;台面即皮革圈：宽度：85mm; 5.U型台板高度：1040-1200mm； 6.重量:15kg； 7.承重：100kg。** | **1** | **辆** |  |  | **多功能导乐车** |
| **导乐分娩中悬挂式分娩座椅组合** | **具有分娩凳、固定座椅、悬挂围巾、分娩地垫、吊杆、分娩球架、分娩球、助产士座椅等八个模块吊杆>2000mm,固定座椅 400-500mm，活动分娩凳300-400mm，助产士座椅300-350mm，脚垫尺寸>1900\*1200mm****材质：固定座椅承力部分为不锈钢，吊杆为不锈钢或者烤漆刚，助力牵引带结实，柔软，分娩地垫为海绵垫加硬物支撑，能方便拆卸，移动。固定凳及活动凳承重>140kg,吊杆（助力杆），吊绳（助力牵引带）承重>150kg** | **1** | **套** |  |  | **导乐综合凳子** |
| **除颤仪配套三导导联线** | **TEC-5521C** | **1** | **套** |  |  | **配该品牌除颤仪使用的导联线mmexport1555661057203** |
| **电动流产负压吸引器** |  | **4** | **台** |  |  | **IMG_256** |
| **助产士座椅** | **铁制** | **1** | **把** |  |  | **助产座椅** |
| **胎头吸引器** | **白色硅胶碗内径6.5cm** | **4** | **个** |  |  |  |
| **孕产妇用导乐分娩球防爆加厚型** | **65cm 带铁架** | **8** | **个** |  |  | **导乐球2** |
| **孕产妇导乐枕五件套** | **珍珠棉** | **1** | **套** |  |  |  |
| **内外径骨盆测量计** | **常规 不锈钢** | **50** | **个** |  |  |  |
| **妇科检查器械包** | **包含弯盘、子宫扩张器、海绵钳、子宫颈钳、探针、吸引管、敷料镊、组织镊、阴道镜、子宫刮匙。不锈钢材质。** | **12** | **套** |  |  | **QQ截图20181224155544** |
| **紫外线消毒车（带灯管）** | **灯臂角度在180度之内可以任意调节****定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间。****移动轻便，底盘设万向轮，推提皆可。****主要参数：****1.电源电压：220V 50HZ****2.紫外线灯管功率：30W****3.辐射紫外线波长：253.7NM****4.紫外线辐射度：>100UW/CM2****5.消毒时间自控范围:0-120分钟，也可常开。** | **6** | **辆** |  |  |  |
| **手术器械台** | **155\*46\*86cm****扇形****不锈钢材质** | **1** | **辆** |  |  |  |
| **除颤监护仪** | **心电监护（心电图、指脉氧、无创血压）+除颤功能** | **1** | **台** |  |  | **IMG_256** |
| **资金合计：** |  |